**Інформація щодо закупівлі**

**ДК 021:2015:34130000-7: Мототранспортні вантажні засоби**

**(Смiттєвоз із боковим завантаженням - 1 шт.)**

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:34130000-7: Мототранспортні вантажні засоби (Смiттєвоз із боковим завантаженням - 1 шт.)

**Ідентифікатор плану закупівлі:** UA-P-2023-07-18-001528-b

**Ідентифікатор закупівлі:** UA-2023-07-18-004246-a [закупівля на prozorro.gov.ua](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-21-005152-c)

**Технічні вимоги до предмета закупівлі**

**ДК 021:2015:34130000-7: Мототранспортні вантажні засоби (Сміттєвоз із боковим завантаженням- 1 шт.)**

1. Товар повинен бути новим, не раніше 2022 року виробництва та таким, що раніше не експлуатувався і не використовувався, умови його зберігання не були порушені, повинен бути в стандартному заводському виконанні, справним та повністю готовим до експлуатації. Всі комплектуючі та матеріали повинні бути такі, що не були у використанні.

2. Якість товару повинна відповідати державним стандартам та/або технічним умовам для товару даного типу.

3. Гарантійні зобов’язання на шасі мають бути не менше 12 місяці/або 20000 км пробігу.

4. Гарантійні зобов’язання на обладнання має бути не менше 12 місяців.

5. Ціна пропозиції Постачальника вказується з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування запропонованого товару за адресою замовника, сплату митних тарифів, усіх інших витрат, та відповідно до цін, діючих на ринку на даний товар, та визначається у національній валюті України.

6. При виявленні Замовником дефектів товару, будь-чого іншого, що може якимось чином вплинути на якісні характеристики товару, Постачальник повинен їх усунути за власний рахунок.

7. Пунктом 61 Розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про публічні закупівлі”, тимчасово, з 2022 року строком на 10 років, встановлюються такі особливості здійснення закупівель, якщо вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень: замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 пункту 61 Розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про публічні закупівлі”, а саме: 34140000-0: Великовантажні мототранспортні засоби -*сміттєвози*, виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує зокрема у 2023 році - 15 відсотків.

**Запропонований Учасником сміттєвоз повинен мати наступні (або кращі) якісні та технічні характеристики , а саме:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Технічні характеристики, які вимагаються Замовником** | **Відповідність**(Зазначити так/ні або значення) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сміттєвоз із боковим завантаженням призначений для механізованому завантаження з контейнерів в кузов сміттєвоза твердих побутових відходів, їх ущільнення, транспортування та механізованого розвантаження в місцях утилізації | 1 шт. |  |
| 1.1. | Ємкість бункера для збору відходів | Не менше 11.5 м.куб |  |
| 2 | Колісна формула  | 4х2 |  |
| 3 | Номінальна потужність двигуна, кВт/к.с. не менше | 152/206 |  |
| 4 | Модель двигуна | CUMMINS (або еквівалент) |  |
| 5 | Тип двигуна | Дизельний  |  |
| 6 | Об’ємдвигуна не більше, л | 4,460 |  |
| 7 | Норма екологічності двигуна, не гірше | (Евро-5) |  |
| 8 | Загальна вага автомобіля, кг не більше | 12000 |  |
| 9 | Максимальна маса, що припадає на передню вісь транспортного засобу, кг не менше | 3800 |  |
| 10 | Максимальна маса, що припадає на задню вісь транспортного засобу, кг не менше | 8200 |  |
| 11 | Вантажопідйомність шасі, кг не менше | 8000 |  |
| 12 | Колісна база в межах, мм  | 3845 - 4000 |  |
| 13 | Тип кабіни  | без капотна, 3(три) місця, спальне місце (відкидне) в кабіні, Кондиціонер,Круїз контроль,Пневматичне сидіння водія,Радіоприймач+MP3, антена, динаміки,Дзеркала заднього виду з підігрівом,Електричний привід склопідіймачів,Рульова колонка регульована за нахилом та вильотом,Підніжка з антиковзким покриттям,Електросклопідйомники,центральний замок |  |
| 14 | Коробка передач  | Механічна,6-вперед 1-назад  |  |
| 15 | Рульове управління | з гідропідсилювачем |  |
| 16 | Гальмівна система  | пневматична, з ABS, ASR |  |
| 17 | Системи безпеки руху | ESC, ESP |  |
| 18 | Розмір шин не менше | 255/70R22,5 |  |
| 19 | Мінімальний радіус повороту м, не більше | 7,5 |  |
| 20 | Ущільнення твердих побутових відходів повинно здійснюватись за допомогою пресувальної плити | + |  |
| 21 | Коефіцієнт ущільнення  |  не менше 1:4 |  |
| 22 | Вантажопідйомність маніпулятора  |  не менше 700 кг |  |
| 23 | Маса спец обладнання  |  не більше 2550 кг |  |
| 24 | Система навантаження механізована | + |  |
| 25 | Тип приводу робочих органів  | гідравлічний |  |
| 26 | Маса завантажених в кузов побутових відходів  | не менше 3150 кг |  |
| 27 | Вивантаження сміття з приймального бункера повинно здійснюватись самоскидним типом | + |  |
| 28 | Підлога, стеля і бічні стінки повинні бути зміцнені профілем  |  |
| 29 | Базові траверси повинні бути з'єднані з підрамником кузова для підтримки опорної плити. |  |
| 30 | Основний кузов повинен бути з’єднаний із шасі транспортного засобу відповідною технологією та гнучким монтажним обладнанням, щоб не спричиняти зкручення чи інших навантажень на шасі. |  |
| 31 |  Вивантаження сміття з приймального бункера повинно здійснюватись самоскидним типом |  |
| 32 | Виштовхувальна плита повинна бути стійка до кислот і зносу та легко монтуватися за допомогою поліамідних башмаків |  |
| 33 | Виштовхувальна плита повинна рухатися за допомогою телескопічного циліндра подвійної дії, яка зазвичай знаходиться в задній частині кузова, коли він порожній, і автоматично переміщується вперед за допомогою пілотного клапана керування, на яку впливає плита стиснення сміття. Ступінь стиснення повинна досягати вищого рівня за допомогою цієї технології |  |
| 34 | Башмаки ковзання повинні бути виготовлені зі зносостійкої гуми високої щільності спеціального типу, і їх можна замінити без демонтажу всієї системи ковзань |  |
| 35 | Гідравлічна потужність повинна забезпечуватися за допомогою гідравлічного насоса, який повинен приводитися в рух від ВВП, встановленого на коробці передач автомобіля. ВВП (відбір потужності) повинен управлятися всередині кабіни |  |
| 36 | Всі труби, які використовуються в установці, повинні бути безшовні і виготовлятися методом холодного прокату |  |
| 37 | Обладнання з гідравлічним керуванням повинно забезпечувати можливість піднімання та розвантаження до приймального бункера сміттєвих баків (ємністю 0,75 л, і 1100 л), які відповідають стандартам DIN |  |
| 38 | Обладнання сміттєвоза повинно мати: Механізм завантаження контейнера маніпуляторЗадня фара освітлення для нічних операціймашинний дорожній комплект, набір інструментів, запасне колесо, домкрат, аптечку, знак аварійної зупинки, світлодіодний блочний маячок |  |

**НФОРМАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ЗАПРОПОНОВАНОГО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ ТЕХНІЧНІЙ СПЕЦИФІКАЦІЇ ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПОВИННА БУТИ ПІДТВЕРДЖЕНА:**

1. технічним описом товару, який Учасник пропонує, у вигляді заповненої таблиці Додатку 2 до тендерної документації;
2. скан-копією з оригіналу або копії сертифікату, чинного на дату розкриття пропозицій та виданого на ім’я учасника (або заводу-виробника сміттєвоза), про відповідність вимогам ISO 9001:2015 (або ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 або EN ISO 9001:2015)*;*
3. скан-копією свідоцтва, виданого на ім’я учасника (або заводу-виробника сміттєвоза), про присвоєння Міжнародного ідентифікаційного коду (WMI) виробника колісних транспортних засобів та символів міжнародного ідентифікаційного номера (VIN) колісних транспортних засобів.
4. підтвердження поставки якісного та комплектного товару в строки, визначені тендерною документацією (у разі обрання учасника переможцем торгів та укладення договору) скан-копією листа від заводу-виробника сміттєвозів.
5. підтвердження поставки якісного та комплектного товару в строки, визначені тендерною документацією (у разі обрання учасника переможцем торгів та укладення договорів) – скан-копією листа від заводу-виробника шасі або офіційного дистриб’ютора заводу-виробника в україні (у випадку надання скан-копії листа від офіційного дистриб’ютора заводу виробника шасі в україні, додатково надати скан-копію листа з підтвердженням поставки від заводу-виробника в адресу офіційного дистриб’ютора) у разі якщо таке шасі не виробляється в україні, з зазначенням ідентифікаційного номера закупівлі.
6. скан-копією з титульної сторінки ТУ на виробництво пропонованого сміттєвозу з відміткою ДП «Укрметртестстандарт».
7. з метою дотримання норм п. 61 Розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про публічні закупівлі”, учасник повинен надати в складі пропозиції - Довідку в довільній формі з інформацією про наявність запропонованого товару в переліку із відповідним ступенем локалізації 15% або більше, який формує та веде Уповноважений орган, та вказати безпосередньо посилання на відповідний пропонований товар на веб-порталі або офіційному веб-сайті Мінекономіки за посиланням: https://prozorro.gov.ua/page/localisation

**УВАГА!**

**Замовник закупівлі не переслідує обрання конкретної торговельної марки, моделі чи виробника Товару. Вважати зазначені у технічних вимогах (тендерній документації) посилання на конкретні торгівельні марки чи фірму, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника такими, що містять вираз «або еквівалент».**

 **ВАЖЛИВО!**

 **Учасник (переможець закупівлі) має забезпечити доставку товару за власний рахунок за адресою Замовника: 09701, Обухівський район, м.Богуслав, вул. Корсунська, 171.**